Генератор сигналов типа  ZEW 7
модель OSSS 433
Цифровой генератор белого шума.

OSSS 433 предназначен для борьбы с не санкционировано установленными скрытыми устройствами слежения таких как: скрытие видеокамеры регистраторы, радиобрелки 

корректоры, радио микрофоны - "жучки", с различными типами датчиков, трекеров и 

других устройств работающих в радиочастотном диапазоне 433.92мгц. 

При подключении OSSS - 433 к антенне или внешнему усилителю мощности устройство 

может использоваться для борьбы с квадрокоптерами (дронами) и другими устройствами 

с дистанционным управлением, как глушилка частотного диапазона 433,92мгц. 

Также OSSS - 433 можно использовать для регулировки и испытаний различных радиотехнических устройств.
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Руководство по эксплуатации

ПРЕДИСЛОВИЕ
Благодарим Вас за сделанный выбор в пользу нашего устройства OSSS 433. 

Надеемся, что данное устройство поможет вам решить ту задачу, для которой он предназначен, и в полном объеме удовлетворит вашу потребность в данном оборудовании. Просим ознакомиться с настоящим руководством прежде, чем 
присту​пить к работе. Обращайтесь к нему по мере необходимости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
· Режим работы - цифровой генератор.

· Рабочий диапазон частот 330 - 440 MHz.

· Частота по умолчанию 433,92 MHz.

· Уровень выходного сигнала зависит от модели:

  
      v-1
    0.1 W         - 433.92MHz. ( 315MHz., 848MHz., 915MHz. )
    - 300$

 
      v-2
    0.5-1 W      - 433.92MHz. ( 848MHz., 915MHz. )

    - 350$

 
      v-3
    5-7 W         - 433.92MHz.



    - 450$

.

· Количество независимых каналов: 1.

· Количество режимов работы: 9.

· Номинальный ток 0.3A. до 2.5А (зависит от модели).

· Питание устройства DC 12v. / AC 220v. на выбор.

· Исполнение: офис/жилое помещение.

· Температурный режим работи: от +5 до +45с.

· Принудительній обдув v-2, v-3.

· Комплектуется антенной v-2.

· Импеданс кабеля (антенны) - 50 Ом.

· Разъемы подключения RF: (зависит от модели).

· Версия ПО в поставляемой мидели: 4/20.

· Габаритные размеры 105х90х35мм. ( v-3 175х90х35мм. ).

· Вес базового устройства 0,2кг. ( v-3 0,35кг. ).

· Внешний вид от фото может несущественно отличаться, уточнять.

ОСОБЕНОСТИ
· Интуитивное меню настроек.

· Широкий диапазон для самостоятельных настроек. 

· Автоматическая временная инициализация модулей.

· Возможность работы прибора в составе автоматизированных систем.

· Возможность синхронизации работы при использовании нескольких устройств.
· Использование  радиокомпонентов ведущих разработчиков.
· Компактный дюралеалюминия корпус устройства.
· Низкий ток потребления при заявленных характеристиках.

Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Уточняйте важные для Вас параметры у наших менеджеров перед заказом. Все вносимые производителем изменения направлены на улучшение характеристики изделия.

ВНИМАНИЕ:  Перед покупкой устройства рекомендуется изучить законодательство вашей
страны на предмет использования подобных устройств в вашем регионе.

При заказе OSSS 433 учитывайте, что может быть в вашем регионе включен таможенный сбор, который повлияет на конечную стоимость товара.

OSSS 433 относится к технически сложным изделиям, не рекомендуется самостоятельно вносить изменения в конструкцию устройства, так как это может привести к выходу изделия из строя.
При произведении ремонтных работ OSSS 433 не в специализированном сервисном центре 
изделие снимается с гарантийного обслуживания.
ПРИ ИСПОЛЬЗЫВАНИИ ВНЕШНЕГО УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ ОБЯЗВАТЕЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНЕШНИХ АНТЕН с OSSS 433, другие устройства использующее туже 
частоту что выставлена на частотном генераторе шума РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ!!!

РАБОТА УСТРОЙСТВА

Генератор сигналов OSSS 433 в стандартной комплектации  требует к себе аккуратного обращения согласно инструкции. 
Устройство нельзя ронять, оставлять под прямыми солнечными лучами, заливать жидкостями. При подготовке, перед включением учесть фактор температуры среды работы. Категорически нельзя включать в сеть OSSS 433 занесенный в дом/офис с 
мороза, до тех пор, пока он не прогреется (порядка двух часов).

Нельзя включать без нагрузки (антены), так как это может привести к выходу из строя трансивера. При работе использывать только сертифицированый адаптер питания постояного тока которым комплектуется данное изделие.

Генератор сигналов OSSS 433 прост в работе и не требует никакого дополнительного  обслуживания, ориентировочный срок службы не менее трех лет. 

Устройство собрано в корпусе из дюралеалюминия, что экранирует его от помех. 
Кнопки настроек утоплены для избежания случайного нажатия. 
Также в ПО прописана защита от случайного нажатия, от одного нажатия не будут изменяться параметры.  Для настройки/регулировки параметров работы нужно нажать более одного раза, сброс нажатия или сохранения введенных настроек автоматический через несколько секунд от последнего нажатия любой из кнопок. 
Присутствует защита от дребезжания кнопок, нажатие с интервалом менее 0,3 секунды (прибл.) не учитываются.

Индикация работы устройства построена на двух светодиодах, которых двухцветные. 
С точки зрения разработчика нет смысла в ЖК дисплеях, так как это 
снижает надежность. Советы или замечания по работе устройства могут быть учтены 
в обновленных версиях программного обеспечения. 
Для предложений/рекламаций писать на kuchersu@ya.ru

В параметры работы OSSS 433 могут быть внесены изменения по желанию заказчика 
за дополнительную плату.

Настройка и управления генератором частот. 
Индикация во время работы.
Светодиод «WOR» быстро мигает зеленым цветом - работает передача.
Светодиод «SEL» (только в варианте OSSS3 «Макс») зажигается красным цветом, когда возникает перегрузка передатчика по мощности, при этом останавливается передача 
на короткое время до восстановления заданных параметров работы.

Кнопки управления (работа в основном режиме 5).
На передней панели находятся две кнопки, если нажать обе и удерживать более трех секунд, то установится усредненная частота регулируемого диапазона передатчика 433,92мгц. При этом будет мигать красно-зеленая  индикация "SEL", после нескольких секунд произойдет сброс, что подтвердит однократное мигание светодиода с надписью "WOR" (красным цветом).
Диапазон регулировки частот от 430 до 440мгц.

Однократное нажатие на любую кнопку в режиме работы снимает блокировку для 

регулировки желаемых параметров частоты, если не последовало повторное нажатие 
на любую из кнопок, то через три секунды режим блокировки от случайного нажатия восстановится.
Смещение частоты можно произвести нажав (после разблокировки);

однократно на левую кнопку "DO" - частота будет сдвинута вниз на один шаг, 
однократно на правую кнопку "UP" - частота будет сдвинута вверх на один шаг, то есть частота работы передатчика будет подыматься, если кнопку удерживать нажатой то частота будет плавно смещаться, отпустив кнопку параметры сохраняются в память.

Светодиод "SEL" подтверждает нажатие кнопок регулировки и мигает зеленым цветом, когда частота понижается, красным - когда повышается.  
При перевключении питания настройки не сбиваются. 
Временные интервалы индикации или длительности нажатия/удержания кнопок в 
разных версиях прошивки могут не существенно отличатся.

Учитывайте, что заявленные базовые частоты режимов описание ниже это условные значения, данное устройство это широкополосный генератор шума частоты в заданном диапазоне, биение частот можно услышать на радиостанции, но не передачу.

Основной режим работы 433,92мгц., который можно всегда подкорректировать.

Выбор режима работы генератором частот.
Вход в режим настроек осуществляется следующим образом, нажимаем на любую из
кнопок "DO" или "UP" и подаем питание на устройство, на передней панели зажжется соответствующий светодиод «WOR» - зеленым или «WOR» - красным цветом, это означает, что осуществлен вход в меню настроек режимов.
Переход между выбором регулировки мощности или частоты осуществляется нажатием кнопок;
Если нажать на кнопку "UP" то засветятся светодиоды "SEL" и "WOR" на короткое время красным цветом, что обозначает вход в режим выбора уровня мощности выходного сигнала.
Если нажать на кнопку "DO" то засветятся светодиоды "SEL" и "WOR" на короткое время зеленым цветом, что обозначает вход в режим выбора частоты выходного сигнала.

Светящийся светодиод «WOR» красным цветом означает режим выбора мощности.
Светящийся светодиод «WOR» зеленым цветом означает режим выбора частоты.

Если нажать однократно на  кнопку "DO", миганием светодиод "SEL" (зеленым цветом) отобразит позицию настройки (таблица ниже), каждое повторное нажатие будет перемещать позицию в большую сторону (перемещение позиции происходи по кругу).

После выбора позиции произойдет автоматические сохранение (двуцветно переморгнет светодиод "SEL"). 

Если нажать однократно на  кнопку "UP", миганием светодиод "SEL" (красным цветом) отобразит позицию настройки (таблица ниже), каждое повторное нажатие будет перемещать позицию в большую сторону (перемещение позиции происходи по кругу).

В таблице ниже приведена схема режимов работы устройства.
   1.    перебор частоты генерации с шагом 63кгц. от 430мгц. до 440мгц. по кругу.

   2.    перебор частот 430,250/ 432,000/ 433,920/ 435,000/ 436,600/ 438,000/ 439,740

   3.    430,250  постоянная частота. 

   4.    432,000  постоянная частота.
   5.    433,920 основной режим работы.
   6.    435,000  постоянная частота.
   7.    436,600  постоянная частота.
   8.    438,000  постоянная частота.

   9.    439,740  постоянная частота.

Даная функция работает только на плате OSSS4 в варианте исполнения "2", 
в варианте "3" регулировка мощности производится подстроечным резистором 
VGG (! только в сервисе !).
Также количество позиций уровня выходной мощности зависит какой тип (модель трансивера) модуля установлен (уточняйте при заказе).

   1.        мах

   2.    -  3dB

   3.    -  6dB

   4.    -  9dB

   5.    -  12dB

   6.    -  15dB

   7.    -  18dB

   8.    -  21dB

OSSS 433 может использоваться в определенных случаях не только в квартире/офисе,

например: при установке соответствующего адаптера в автомобили как антикорректор весов или как противофугасная глушилка. 
На открытой местности в специализированных корпусах (с защитой IP68) и т.п.

Для избежания случайных регулировок параметров (случайное нажатие, ВЧ помехи), чувствительность кнопок в OSSS 433 на нажатие программно загрублена.
Случайное однократное нажатие не производит никаких действий.
Если в течении двух секунд сделать повторное нажатие (но не ранее чем 0,3 секунды) 

с удержанием кнопки не менее 0,5 секунд только тогда можно изменить желаемый параметр. Автосохранение происходит автоматически, через несколько секунд от последнего нажатия одной из кнопок, на передней панели в подтверждение

переморгнет светодиод «WOR».

Включение. 
После распаковки генератор сигналов OSSS 433 и ознакомления с инструкцией 

можно перейти к включению.

Первыми делом подключите антенну, кабель (или кабель на внешний усилитель), 

антенна накручивается на разъем без особого усилия, помните чрезмерное 

усилие может повредить устройство.

На задней стороне устройства подключите в разъем (зависит от модели) адаптер 
и подайте питание.

Устройство заработает через несколько секунд после подачи питания, о чем будет сигнализировать соответствующая индикация. 

Дополнительные возможности.
OSSS 433 можно подключить кабелем к любому прибору, можно к передающей антенне, как показано на картинке (в.1). Если нужно получить более мощный выходной сигнал то можно использовать внешний усилителями мощности (в.2).
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Вариант 1.      



Вариант 2.      






При подключении внешнего усилителя мощности к OSSS 433, следуйте инструкции в паспорте на этот усилитель высокой частоты (УВЧ).

Компоновка элементов и обозначение на нижней части платы. Плата является материнской для разных устройств, и изготавливается для разных целевых задач.

В зависимости от модификации изделия, на плате могут отсутствовать/присутствовать   некоторые элементы схемы или часть элементов, описанных в данном паспорте.
Нестандартные заказы комплектуются дополнительным описанием. 
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315 - 915Mhz - место установки трансивера (transceiver).

DC6/12  - точка подключения питания устройства.

FAN   -  точка подключения вентилятора обдува (при необходимости). 

Обведенный квадрат - точка подключения шлейфа для синхронизации с другими     

           устройствами. (перед использованием разрезать перемычку) При разрыве 

           сигнала на разъеме, останавливается передача, при этом устройство остается  

           включено (переходит в режим ожидания).
Комплектация.


1 - генератор сигналов OSSS 433.


   
- 1шт.


2 - адаптер питания, от 12/220в. (на выбор).


- 1шт.


3 - упаковка изделия.





- 1шт. 

4 - инструкцией комплектуется по требованию.

- 1шт.
дополнительная комплектация

_____________________________________________________

______


_____________________________________________________

______


_____________________________________________________

______


_____________________________________________________

______

Возможные неисправности.

OSSS 433 при среднестатистическом использовании безотказно отрабатывает

заложенный ресурс до планового обслуживания.

По истечении трех лет рекомендуется заменить выходные модули трансиверов.

Если устройство при включении не работает, не зажигаются светодиоды, то следует проверить работоспособность блока питания (адаптера).

Другие виды неисправностей можно устранить только в сервисном центре.

Транспортировка и хранение.

OSSS 433 имеет индивидуальную упаковку, которая служит местом хранения прибора. 
Для транспортировки OSSS 433 следует использовать индивидуальную упаковку,
которая предохраняет прибор. 
Упаковку следует предохранять от повреждений, атмосферных осадков при транспортировке а так же при погрузочно-разгрузочных операциях.

Гарантийные обязательства.

Завод-изготовитель гарантирует соответствие устройства техническим харак​теристикам
и его безоплатный ремонт при соблюдении потребителем условий эксплуатации,
транспортировки и хранения, описанных в данной инструкции. 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с  ДАТЫ продажи, но не более 
24 месяцев со времени его изготовления.

ОТК ______________________          УПАКОВЩИК  ______________________
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ______________________
ДАТА ПРОДАЖИ ______________________          М.П.

АДРЕС МАГАЗИНА __________________________________________________
______________________________________________________________________
 
ЗАМЕТКИ ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
